**KONTROLLPLAN** enligt plan- och bygglagen 10:6 Kommunens diarienummer (om det finns något):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

Byggherre (BH): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A-ritning (arkitektritning)

Entreprenör (E): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ K-ritning (konstruktionsritning)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant(BH eller E)  | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat och datum | Signatur | Ev. anmärkning |
| Överensstämmer med startbesked | BH | Visuellt | Ritningar |  |  |  |
| VA-installationer är fackmannamässigt utförda | BH | Visuellt | BBR kap 6:6 |  |  |  |
| Installation för tappvatten | BH |  | BBR 6:62, Vattnet är hygieniskt och säkert efter tappstället |  |  |  |
| Tappvarmvattnets temperatur är minst 50°C och högst 60°C  | BH  | Mätning  | BBR 6:621, tappvarmvattnets temperatur är minst 50°C och högst 60°C  |  |  |  |
| Installation för avloppsvatten | BH | Visuellt | BBR 6:64, spillvatten avleds korrekt |  |  |  |
| Avloppsvatten | BH | Visuellt | BBR 6:73, avloppsvatten renas via enskilt avlopp |  |  |  |
| **Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd)** |
| Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfylltsByggherre  | Entreprenör (om det finns utförande entreprenör) |