**KONTROLLPLAN** enligt plan- och bygglagen 10:6

Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kommunens diarienummer (om det finns något):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ärendet avser: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

Byggherre (BH): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A-ritning (arkitektritning)

Entreprenör (E): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ K-ritning (konstruktionsritning)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant(BH eller E)  | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat och datum | Signatur | Ev. anmärkning |
| Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked | BH | Visuellt | A-ritning |  |  |  |
| Förvara byggmaterial torrt (inomhus eller täckt) | BH | Visuellt |  |  |  |  |
| Markarbeten/dränering | E/BH | Visuellt | BBR 2:4 |  |  |  |
| Grundläggning/plintar/platta | E/BH | Visuellt | K-ritning/tekniskbeskrivning/monteringsanvisning |  |  |  |
| Konstruktion, bärförmåga, stadga och beständighet | BH | Visuellt | EKS 10, K-ritningar |  |  |  |
| Ytterväggar och tak, med avseende på diffusionsspärr, värmeisolering samt vindskydd | E/BH | Visuellt | K-ritningar |  |  |  |
| Glasytor är utformas så att risken för skärskador begränsas *(om avståndet från glasytans**underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter)* | BH | Certifikat/intyg |  BBR 8:353 |  |  |  |
| Ventilation | BH | Visuellt | BBR 6:924 |  |  |  |
| Rumshöjd i byggnader ska vara tillräcklig | BH | Mätning | BBR 3:311 |  |  |  |
| Att tillämpliga energikrav uppfylls *(gäller ej enklare fritidshus)* | BH | Beräkning/ materialbeskrivning | BBR 9:4 |  |  |  |
| Möjlighet till utrymning vid brand | BH | Visuellt | BBR 5:32 |  |  |  |
| Skydd mot brandspridning mellan byggnader  | BH | Visuellt | BBR 5:61 |  |  |  |
| Tillgänglighet och användbarhet | BH | Visuellt/mätning | BBR 3:146 |  |  |  |
| **Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd)** |
| Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfylltsByggherre  | Entreprenör (om det finns utförande entreprenör) |